SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( MAV_375-1032_OR

comment (
Felhasznalt irodalom:
1. Mezei Istvan - MAV vonatojarmu album - Kozdok [1993]
2. Bencsik L., Lovas J., Mezei I. - Vasuti vontatojarmuvek uzemeltetesi zsebkonyve - Muszaki Konyvkiado [1984]
3. Magyar Kiralyi Allamvasutak - Menetrend fuggelek  Erv. 1944 majus 16-tol
4. Hamori Istvan, Varga Jeno - A Gozmozdony, Muszaki konyvkiado [1962]
5. Hobbym a vasut 1994\3 - Dr. Csiba Jozsef: A 70 eves 424-es torteneterol
6. Gorbicz S., Sasi I., Vadaszy P. - Vasuti jarmuvek minosito meresei, Muszaki Konyvkiado [1983]
7. Rudolf Richter, Joe Realmuto - Manual for .eng- and .wag-files of the MS Train Simulator 2.0e
	http:\\www.vm15.hu
)
	Type ( Engine )
	WagonShape ( MAV_375-1032_OR.s )

	Size  ( 3.1m 4.24m 10.796m ) comment ( szelesseg x magassag x hossz:  3150 x 4650 x 12978 mm [5\8] )
		comment ( A szerkocsi fole logas miatt lett rovidebbre veve a mozdony hossza )
	CentreOfGravity ( 0m 1.7m 0m )
	Mass ( 51.6t )  command ( uresen: 38.8t, felszerelve: 51.6t [3\224-225] )
	InertiaTensor ( Box(3.1m 4.24m 10.796m) )

	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 1e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 5e8N )
			r0 ( 10cm 20cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection (0)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 1e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 5e8N )
			r0 ( 10cm 20cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection (0)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)

	Adheasion ( 0.2 0.4 0.8 0.8 ) comment ( snow rain tunnel normal )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 240kN )
	DerailBufferForce ( 400kN )
	comment ( Hajtokerek atmero: 1180 mm, futokerek atmero: 950 mm [1/63],[5/9] )
	WheelRadius ( 0.590m ) comment ( Hajtott kerek a fekezett is egyben )
	NumWheels ( 3 )
	Friction (
		4664.7N/m/s		-0.25		6mph		9.611N/m/s		1.86
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0			1
	)

	Include ( "\\Script\\Gep_wagOR.inc" ) comment ( ORTS wagon section pm-s )
	
	Include ( "\\Script\\Gep_fekwag.inc" )
	
	Include ( "\\Script\\Gep_fenyek.inc" )

	Sound ( "BR81Eng.sms" )
	
	#Include ( "\\Script\\3Dcab_2xx.inc" )
	
)

Engine ( MAV_375-1032_OR
	Wagon ( MAV_375-1032_OR )
	Type ( Steam )
    Name ( "MÁV 375,1032 OR" )	

	MaxPower ( 246.1kW )    comment ( 330hp )
	MaxForce ( 52.36kN )  comment ( Gépezeti vonóerő 61.54kN, Tapadási súlyból számított 52.36kN )
	MaxVelocity ( 60kmh )  comment ( Maximalis engedelyezett sebesseg: 60 km/h [1/63],[5/9] )
	IsTenderRequired( 0 )  comment ( Csak szerkocsival egyutt mukodhet )
	WheelRadius ( 0.980m ) comment ( Hajtott kerek atmeroje: 1180 mm [1/63],[5/8] ) 
	Sanding ( 1e9mph )     comment ( Homokkeszlet nincs korlatozva )
	NumWheels ( 3 )        comment ( Hajtott tengelyek szama : 3 )

	comment( Konyha, hangok )
	CabView ( "376.cvf" )
	HeadOut (  1.6 3.0 -3.0 )

	Sound ( "BR81Cab.sms" )

	Include ( "\\Script\\Gep_konfig.inc" )
	
	Include ( "\\Script\\Gep_fust.inc" )
	
	Include ( "\\Script\\Gep_engOR.inc" )
	
	Include ( "\\Script\\Gep_fekeng.inc" )
	
	Include ( "\\Script\\Gep_kontorllerek.inc" )

	Include ( "\\Script\\description.inc" )

)
