SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( obb_Bmpz_313 
	Type ( Carriage )
	Name ("OBB_RJ_Bmpz_313-6")
	WagonShape ( obb_Bmpz_313.s )
	Freightanim ( obb_Bmpz_313_fa.s 1 1 )
	Size ( 2.83m 4.06m 25.69m )
	CentreOfGravity ( 0m 1.9m 0m )
	Mass ( 52t )
	WheelRadius ( 0.46m )
	InertiaTensor ( Box (2.83m 4.06m 25.69m) )
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 5e8N )
			r0 ( 80cm 150cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*52t )
	DerailBufferForce ( 350kN )
	NumWheels ( 4 )
	Friction (
		738.2N/m/s  -0.05  1.0mph  2.418N/m/s  1.819
		5.1N/rad/s  1  -1rad/s  0  1
	)

	BrakeEquipmentType ( "Handbrake, Graduated_release_Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
      BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )
      comment( režim P - MaxBrakeForce( 57kN ))
      comment( režim R )
      MaxBrakeForce( 82kN )

      MaxHandbrakeForce( 10kN )
      NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 2.2 )
	MaxApplicationRate( 1.7 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 3 )
      BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 55 )
      EmergencyResVolumeMultiplier ( 11 )
      EmergencyResCapacity( 0.88 )
	EmergencyResChargingRate( 1 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 73 ) 


  	Sound ( "../../common.snd/vozy/CDvuzOsKlima4nEx.sms" )
)
