SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( MAV_CIWL2347_kozep
	Type ( Carriage )
	Name ("MÁV CIWL 2347-kozep")
	WagonShape ( MAV_CIWL2347.s )
	FreightAnim ("mid.s" 1 1 )
	Size ( 3.016m 4.29m 20.091m)
	CentreOfGravity ( 0m 1.9m 0m )
	Mass ( 35t )
	WheelRadius ( 0.44m )
	InertiaTensor ( Box (3.016m 4.29m 20.091m) )
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 1e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 5e8N )
			r0 ( 10cm 20cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection (0)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 1e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 5e8N )
			r0 ( 10cm 20cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection (0)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 1 1 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 80KN )
	DerailBufferForce ( 1000kN )
	WheelRadius ( 0.5m )

	NumWheels ( 4 )

	Friction (
		721N/m/s	0	1mph	           2.51N/m/s     	1.8
		5.1N/rad/s	1          -1rad/s		0		1
	)

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Graduate_release_Triple_valve, Auxilary_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 42kN )
	MaxHandbrakeForce( 21kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )
	TripleValveRatio( 2.53 )
	MaxReleaseRate( 4 )
	MaxApplicationRate( 4 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 54 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 54 )

 	Sound ( "DZUG_AUSSEN.sms" )
 )
)
