SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( MAV_Bn_55064_veg
	Type ( Carriage )
	Name ("MÁV Bn 55064-veg")
	WagonShape ( MAV_Bn_55064.s )
	Freightanim ( "FREveg.s" 1 1 )
	Size ( 3.05m 4.29m 15.381m )
	CentreOfGravity ( 0m 1.9m 0m )
	Mass ( 26t )
	WheelRadius ( 0.44m )
	InertiaTensor ( Box (3.05m 4.29m 15.381m) )
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 0cm 10cm )
		)
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 1 0 )
  DerailRailHeight ( 10cm )
  DerailRailForce ( 80KN )
  DerailBufferForce ( 1000kN )
  WheelRadius ( 0.45m )

  NumWheels ( 4 )

  Friction (
      721N/m/s	0	1mph	           2.51N/m/s     	1.8
      5.1N/rad/s	1          -1rad/s		0		1
  )
	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 38kN )

	MaxHandbrakeForce( 32kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 2.92 )
	MaxReleaseRate( 1.75 )
	MaxApplicationRate( 2.3 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 54 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 55.1 )
	EmergencyResVolumeMultiplier( 11 )
	Inside (
    PassengerCabinFile ( MAV_Bn_55064.s )
    PassengerCabinHeadPos ( 0.0 3.0 -6.3 )
    RotationLimit ( 180 90 90 )
    StartDirection ( 0 180 0 )
    Sound ( "kettengszemely.SMS" )
	)

 	Sound ( "kettengszemely.sms" )
 )

