SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( OBB_EC_Bmz
	Type ( Carriage )
	Name ( "ÖBB EuroCity Bmz" )
	WagonShape ( OBB_EC_Bmz.s )
	Size ( 2.82m 4.1m 26.48m )
	Freightanim ( window.s 1 1)
	CentreOfGravity ( 0m 1.9m 0m )
	Mass ( 53t )
	WheelRadius ( 0.46m )
	InertiaTensor ( Box ( 2.82m 4.1m 26.48m ) )
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 5e8N )
			r0 ( 0cm 10cm )
		)
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*53t )
	DerailBufferForce ( 350kN )
	NumWheels (	4 )
	Friction (
		738.2N/m/s		-0.05		1.0mph		2.418N/m/s		1.819
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)
)
Inside (
            PassengerCabinFile   ( OBB_EC_Bmz.s )
            PassengerCabinHeadPos ( 1.0 2.5 4.22 )
            RotationLimit ( 50 355 0 )
            StartDirection ( 180 0 180 )
  	Sound ( "PASSENGERS_FINAL.sms" )
	)

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Graduated_release_Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
comment( režim P - MaxBrakeForce( 58kN ))
comment( režim R )
	MaxBrakeForce( 78kN )

	MaxHandbrakeForce( 10kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 1.24 )
	MaxReleaseRate( 3 )
	MaxApplicationRate( 2 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 30 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 73 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 35 )

	Sound ( "PASSENGERS_FINAL.sms" )
)