SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( H-START_20-76_045-2_Bpmee
 Type ( Carriage )
 Name ( "H-START_20-76_045-2_Bpmee" )
 WagonShape ( H-START_20-76_045-2_Bpmee.s )
Freightanim ( H-START_20-76_045-2_Bpmee_kieg.s 1 1 )
 Size ( 2.83m 4.09m 26.12m )
 CentreOfGravity ( 0.0m 1.9m 0.0m )
 Mass ( 43t )
 WheelRadius ( 0.46m )
 InertiaTensor ( Box (2.83m 4.09m 26m) )
 Coupling (
  Type ( Chain )
  Spring (
   Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
   Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
   Break ( 1.1e8N 5e8N )
   r0 ( 30cm 60cm)
  )
  CouplingHasRigidConnection ( 0 )
  Velocity ( 0.01m/s )
 )
 Coupling (
  Type ( Chain )
  Spring (
   Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
   Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
   Break ( 1.1e8N 5e8N )
   r0 ( 30cm 60cm)
  )
  CouplingHasRigidConnection ( 0 )
  Velocity ( 0.01m/s )
 )
 Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
 DerailRailHeight ( 10cm )
 DerailRailForce ( 2.5*52t )
 DerailBufferForce ( 350kN )
 NumWheels ( 4 )
 Friction (
  738.2N/m/s  -0.05  1.0mph  2.418N/m/s  1.819
  5.1N/rad/s  1  -1rad/s  0  1
 )

  Lights ( 2
  Light (
   comment( Zadní pravé koncové )
   Type ( 0 )
   Conditions (
    Headlight ( 2 )
    Unit ( 3 )
    Service ( 2 )
   )
   FadeIn ( 0.5 )
   FadeOut ( 0.5 )
   Cycle ( 0 )
   States ( 1
    State (
     Duration ( 0.0 )
     LightColour ( ffff0000 )
     Position ( 1.0  1.9 -13.06 )
     Azimuth ( -155 -180 -155 )
     Transition ( 0 )
     Radius ( 1.0 )
    )
   )
  )
  Light (
   comment( Zadní levé koncové )
   Type ( 0 )
   Conditions (
    Headlight ( 2 )
    Unit ( 3 )
    Service ( 2 )
   )
   FadeIn ( 0.5 )
   FadeOut ( 0.5 )
   Cycle ( 0 )
   States ( 1
    State (
     Duration ( 0.0 )
     LightColour ( ffff0000 )
     Position ( -1.0  1.9 -13.06 )
     Azimuth ( -155 -180 -155 )
     Transition ( 0 )
     Radius ( 1.0 )
    )
   )
  )
 )

 BrakeEquipmentType ( "Handbrake, Graduated_release_Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
 BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )
comment( režim P - MaxBrakeForce( 64kN ))
comment( režim R )
 MaxBrakeForce( 56kN )

 MaxHandbrakeForce( 10kN )
 NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

 TripleValveRatio( 1.24 )
 MaxReleaseRate( 3 )
 MaxApplicationRate( 2 )
 MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
 EmergencyResCapacity( 7 )
 EmergencyResChargingRate( 30 )
 EmergencyBrakeResMaxPressure( 73 )
 BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 35 )

 Sound ( "ec_sound.sms" )
)