SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( S_Gags
	comment( Nakl. vuz typu Gags )
	Name ( "Selejtmenet Gags" )
	Type ( Freight )
	WagonShape ( S_Gags.s )
	Size ( 3.083m 4.153m 16.471m )
	comment( 24.500t prazdny, 81.000t max )
	Mass ( 23.5t )
	WheelRadius ( 59cm )
	CentreOfGravity ( 0m 1.0m 0m )
	InertiaTensor ( Box ( 3.083m 4.153m 16.471m ))
	Coupling (
                  Type ( Chain )
                  Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 5e8N )
			r0 ( 1cm 150cm )
                 )

		Velocity ( 0.01m/s )
)

Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
			r0 ( 80cm 150cm )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 2.5*22.7t )
	DerailBufferForce ( 222kN )
	NumWheels (	4 )

	Friction (
		350N/m/s		0		1mph		2.95N/m/s		1.8
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)


	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 24.5kN )

	MaxHandbrakeForce( 5kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 1 )
	MaxApplicationRate( 1 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 35 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 35 )
		
  	Sound ( "..\\..\\MAV_Hangok\\Konnyu\\konnyu.sms" )
)
