SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( MAV_5_216_0_Uacs11_full
	Type ( Freight )
	Name ("MAV Uacs 930-5216-0, Full")
	WagonShape ( MAV_5_216_0_Uacs11.s )
	Size ( 2.866m 4.069m 14.224m )
	CentreOfGravity ( 0m 1.9m 0m )
	Mass ( 80t )
	WheelRadius ( 0.46m )
	InertiaTensor ( Box ( 2.866m 4.069m 14.224m ) )

	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			Break ( 1e7N 1e7N )
			r0 ( 0cm 10cm )
		)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 0 )
			Damping ( 1e6N/m/s 0 )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5m )
		Radius ( 1m )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 2.5*80t )
	DerailBufferForce ( 400kN )
	NumWheels (	4 )
	
	Friction (
		100N/m/s		1		-1mph		0		1
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1

	)

	

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )

	MaxBrakeForce ( 8kN )
	MaxHandbrakeForce( 6kN )

	EmergencyBrakeResMaxPressure( 25.38 ) comment ( Ilyen nincs valosagban, 1.75bar = 25.38psi )
	TripleValveRatio( 1.5 ) comment ( Empirikus uton beallitott parameterek )
	MaxReleaseRate( 0.3 )
	MaxApplicationRate( 1.0 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 40 )
	EmergencyResCapacity( 8 )
	EmergencyResChargingRate( 40 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 25.38 ) comment ( 1.75bar = 25.38psi )



  	Sound (	"..\\..\\MAV_Hangok\\nehez\\nehez.sms" )

	 )
)
